Lora 관련 전송할 수 있는 최대 데이터 사이즈

**텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명**

사진에서 64~255까지 사용된다고 적혀있지만 이것이 bit인지 byte단위인지 확인하는 작업이 필요했음.

Opensource상에서 확인을 진행해본 결과

Mbed\_config.h에서 확인

그리고 사용된 곳인 lorawan\_data\_structures.h

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

Uint8\_t로 1byte를 의미하는 것으로 확인 되었음 따라서 기본으로 64byte까지 데이터를 전달할 수 있다는 것을 확인.

따라서 aes256-ctr모드로 data를 변경이 가능.

128bit의 IV이므로 16byte는 충분히 전송가능.